Liste des communications permises

Laboratoire Alpha et Bravo :

Ces laboratoires doivent avoir la permission de naviguer sur internet. Il faudra donc leur donner une autorisation pour le protocole TCP.

Le protocole TCP avec le port **110** sera aussi autorisé pour que les courriels puissent être envoyés

Laboratoire Charlie:  
Le protocole TCP sera le seul autorisé pour que le laboratoire Charlie puisse naviguer sans restriction sur internet.  
  
  
Laboratoire Employé:  
Le protocole TCP sera autorisé afin que le laboratoire Employé puisse naviguer sur internet sans restriction. Il pourra aussi aller sur les ports 80, 110, 25 du serveur employés et sur le port 80 de BaseDeDonnees pour accéder à phpMyAdmin.  
  
Serveur DNS:  
Seul autorisation est le protocole DNS afin d'envoyer des requêtes DNS à Google.  
  
  
Serveur Employés:  
Le protocole Simple Message Transmission Protocol sera autorisé afin de transmettre des messages sur internet, ainsi que tcp pour les ports 80 et 3306 pour accéder au serveur BaseDeDonnees.

Serveur Étudiants :

Ce serveur aura accès en tcp aux ports 80 et 3306 pour accéder au serveur BaseDeDonnees.



